C:\Documents and Settings\twelve.MCC\Рабочий стол\Форма для порта.png

**Критерії створення Приватного морського порту**

1. Площа акваторії порту - \_\_\_\_\_\_га
2. Глибина акваторії порту - \_\_\_\_\_ м
3. Площа території порту - \_\_\_\_\_\_\_га
4. Навігаційні глибини:
   * На зовнішньому рейді - \_\_\_\_\_\_ м
   * На підхідному каналі - \_\_\_\_\_\_ м
   * Біля причалів - \_\_\_\_\_\_м
5. Довжина причальної лінії - \_\_\_\_\_ п. м.
6. Площа критих складів - \_\_\_\_\_тис. кв. м
7. Відкрита складська площа - \_\_\_\_\_тис. кв. м
8. Допустима довжина судна - \_\_\_\_, ширина \_\_\_\_\_ м
9. Допустима прохідна осадка на прісну воду - \_\_\_\_ м

**Необхідно дати опис цільової діяльності порту і що порт повинен мати:**

* Транзитно-вантажні термінали
* Нафтовий і газовий термінали
* Контейнерний термінал

**Яким обладнанням повинен бути оснащений порт - перевантажувальними машинами та механізмами, які забезпечують переробку всіх вхідних вантажів:**

* навалювальних;
* насипних;
* важких;
* негабаритних;
* контейнерів та інших.

**У розпорядженні порту планується \ повинні бути:**

* Портальні крани вантажопідйомністю ---- тонн;
* Автонавантажувачі вантажопідйомністю ---- тонн;
* Трактори;
* Бульдозери;
* Тягачі;
* Екскаватори;
* Трюмні і складські машини;
* Ролтрейлери і низькорамні причепи;
* Плавкрани вантажопідйомністю ---- тонн для перевантаження великовагових вантажів.

**Яку залізничну, автодорожню інфраструктуру повинен мати порт:**

* Кількість в'їздів в порт
* Кількість залізничних ліній по ширині території
* Порт повинен мати самостійні в'їзди для автотранспорту